Załącznik nr 4.1

Zadanie 1. Regał z klatkami dla królików

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | **Nazwa przedmiotu zamówienia** | **Ilość**  **szt.** | **Cena jednostkowa netto PLN**  **(za 1 szt.)** | **Stawka VAT** | **Wartość netto**  **(ilość szt. x cena jedn. szt.)** | **Wartość brutto** | **Określenie oferowanego przedmiotu zamówienia (min. Nazwa Producenta i nr katalogowy)** |
| 1 | Regał dla królików zgodny ze specyfikacją z tabeli poniżej | 3 |  |  |  |  |  |
| 2 | Klatki dla królików zgodne ze specyfikacją z tabeli poniżej | 9 |  |  |  |  |  |
| Razem: | | | | |  |  | - |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | **Cechy przedmiotu zamówienia** | **Parametr graniczny** | **Parametr oferowany** |
| **REGAŁ** | | | |
| 1. | Wymiary zewnętrzne: |  |  |
| szerokość max. 825 mm | Tak |  |
| głębokość nie więcej niż 875 mm | Tak |  |
| wysokość nie więcej niż 1855 mm | Tak |  |
| 2. | Wykonany ze stali nierdzewnej klasy minumum AISI 304 | TAK |  |
| 3. | Wyposażony w prowadnice umożliwiające zamontowanie ścian bocznych, podłogi oraz tacy na nieczystości dla każdej klatki, wykonane z autoklawowalnego tworzywa sztucznego | TAK |  |
| 4. | Wyposażony w 4 koła o średnicy Max 100 mm, w tym przynamniej 2 z hamulcami | TAK |  |
| 5. | Wyposażony w 3 klatki | TAK |  |
| 6. | Wyposażony w system umożliwiający łączenie regałów | TAK |  |
| **KLATKI** | | | |
| 7. | Wymiary wewnętrzne klatek:  wysokość minimum 450 mm | TAK |  |
| 8. | Powierzchnia klatki, 4200 cm2, zgodna z Dyrektywą UE **2010/63/UE** | TAK |  |
| 9. | Klatka wyposażona w demontowalne ściany boczne, podłogę perforowaną o średnicy maksymalnej 16 mm, tacę na nieczystości | TAK |  |
| 10. | Ściany boczne, podłoga i taca wykonane z poliwęglanu / ABS / Norylu, autoklawowalne w temp. 120°C | TAK |  |
| 11. | Możliwość wyposażenia klatek w ściany przeźroczyste bądź perforowane | TAK |  |
| 12. | Klatka wyposażona w drzwiczki wykonane z siatki ze stali nierdzewnej klasy minimum AISI 304 | TAK |  |
| 13. | Klatka wyposażona w karmnik wykonany ze stali nierdzewnej klasy minimum AISI 304 | TAK |  |
| 14. | Klatka wyposażona w uchwyt na butelkę oraz butelkę z poliwęglanu wraz z kapslem, autoklawowalne w temp. 120°C | TAK |  |
| 15. | Klatka wyposażona w wewnętrzną półkę wypoczynkową dla zwierząt, z możliwymi perforacjami o średnicy do 17mm, o wymiarach max. 675x315x270 mm, wykonaną z autoklawowalnego tworzywa sztucznego, zgodną z wymaganiami Dyrektywy UE **2010/63/UE.** Możliwość demontażu półki w celu jej umycia lub gdy jej zastosowanie jest niewskazane bez użycia narzędzi. | TAK |  |
| 16. | Oświadczenie producenta o jakości stali nierdzewnej użytej do produkcji poszczególnych elementów | Tak |  |
| 17. | Gwarancja minimum 24 miesiące | Tak |  |

………………………………………….

Podpis Wykonawcy